# Enkel instruktion Bluetooth högtalare

**Strömförsörjning**

Denna högtalare är konverterad till lågspänning 5 volt, med avsäkring på 2 A.

Till högtalaren medföljer en 5 volt ac adapter, och på baksidan av högtalaren finns en ingång märkt 5V som man ansluter adaptern till.

**Handhavande**

För att slå på högtalaren, tryck på valfri knapp ”L, M, eller FM” på framsidan av högtalaren.

För att stänga av högtalaren, tryck på ”AV”.

Detta är radions originalfunktion för on/off.

När du slagit på högtalaren första gången, säger den ”Bluetooth mode”

Gå då in på bluetooth inställningar på din telefon /platta/dator, och anslut till en ny enhet.

Denna högtalare heter ”ZAD-C1”.

När du anslutit säger högtalaren, ”the bluetooth paired sucsesfull”.

Nu kan du börja spela din musik.

Nästa gång du slår på högtalaren kommer den ihåg att du en gång anslutit, så du kan börja spela direkt när den startat upp.

Du kan döpa om högtalaren i dina bluetooth inställningar i telefonen, om man inte vill ha default namnet ZAD-C1.

Volym, låtbyte osv, gör du på din anslutna enhet (telefon, platta etc.)

Inga andra knappar eller vred har någon funktion längre.

Kom ihåg att stänga av högtalaren när du inte använder den, då den drar ström i onödan annars.

Har ni frågor, ring mig eller maila.

Tel. 0705862900

Mail info@candalina.se

Krister Gustavsson